第一步：

打印机用网线连接到电脑网线口，打印机放纸，插电，开机

第二步：

电脑IP改成和厨打IP一样的网段。比如厨打IP是192.168.0.187，电脑的ip要改成192.168.0.100（100可以改别的数字），

电脑改IP参考这个说明：<https://jingyan.baidu.com/article/455a9950bc84b8a166277888.html>

打印机的IP请咨询客服或查看打印机内部的自检小票。

第三步：

打开文件夹的GPETHERNET这个软件，按照下图设置：


打印机旧的IP就是原来的IP（默认是192.168.123.100），打印机新的IP就是您将要设置的新的IP。

新的IP务必要跟路由器的内网IP保持同一个网段。比如现在路由器的内网IP是192.168.1.1，打印机的新IP可以设置成：192.168.1.187

输入旧IP和新IP后，点**连接测试**，弹出显示successful才算连接成功，如果不成功就多点两次连接测试。

还是失败的话，则要检查一下网线是否连接好，ip是否有错。

连接成功后，点“**设置新的IP地址”**。



设置好之后，收银软件--系统设置--厨房打印机设置，输入新的厨打的IP

KDS选择“否”，不然会打印乱码。